



Козырьки выполняют три основные функции – защита от осадков, обеспечение тени и украшение внешнего вида.

*Основные элементы козырька:*

- каркас выполняется из трубы 20х20х2,0мм, 40х40х2,5мм, в зависимости от размеров и нагрузки на козырек.

- защитный материал поликарбонат или металлический лист 2,0мм, по желанию заказчика.

- опоры – основной узел крепления козырька. Устанавливаются в зависимости от размеров и нагрузки на козырек.

- декор элементы – придают красоту внешнему виду козырька. Выполняются из прутка 10-12мм